|  |
| --- |
| 北京兰贝石恒温技术有限公司  北京市昌平区中关村生命科学园  电话：010-56545023 400-600-8767  传真：010-56545070  邮箱：[66221981@163.com](mailto:66221981@163.com)  网站： www.lanbeishi.com  联系人：罗先生 |

单 位 ：

地 址 ：

联系人 ：

电 话 ：

传 真 ：

E-mail ：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| 1. 付款方式Payment: | 款到发货 |
| 1. 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

**1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；**

**2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；**

**3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。**

**4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；**

**5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；**

**执行标准：GB/T 10586-2006；**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 恒温试验箱 | Labonce-250CT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温试验箱 | Labonce-380CT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温试验箱 | Labonce-500CT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温试验箱 | Labonce-800CT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温试验箱 | Labonce-1000CT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温试验箱 | Labonce-2000CT | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 发票 | 16%专票 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **技术要求** | **数量** |
| **恒温试验箱** | 1. **内部容积:      250L~2000L；** 2. **温度范围:       10～100℃，控温波动：高温＜ ±0.5℃，温度偏差：＜ ±1.0℃；** 3. **控制器:         微电脑控制器，感应灵敏，系统误差小；** 4. **压缩机:         原装进口全封闭压缩机,高效能，低噪音；保证设备长期连续运行：** 5. **数据打印:      具备符合 GMP 要求的数据采集系统 ,标配针式打印机和 U 盘存储；** 6. **箱体材质:      内胆材质为镜面不锈钢304，四角为半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调；** 7. **系统保护:      配置独立超温保护系统；** 8. **安全装置:      压缩机过热和超压过载保护、风机过热、温度上下限偏差报警；** 9. **工作环境：    ＋5～35℃** 10. **安装电源：     AC220V±10%50HZ。** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | **恒温试验箱（GMP）** | |
| 型号 | Labonce-250CT | Labonce-380CT |
| 控温范围 | 10～100℃ | 10～100℃ |
| 控温波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温湿控制方式 | 平衡调温方式 | |
| 制冷系统 | 原装进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP），节能环保型，低噪音 | |
| 温度传感器 | PT100 | |
| 控制器 | 原装进口数显温度控制器（ST590） | |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存,记录频率可调）  白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可以调整，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 | |
| 数据备份 | U盘存储（能保存1年以上的电子文本数据,可参看全程曲线图谱） | |
| 偏差报警 | 温度上下限偏差报警 比如说温度超过±2.0℃都会发出声光报警 | |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 | |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ | |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 | |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 | |
| 最大功率（kW） | 1.5 | 2.0 |
| 容积 (L) | 250 | 400 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 600×500×830 | 600×700×950 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 760×870×1650 | 760×1060×1750 |
| 搁板(标配) | 3 | 3 |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | **恒温试验箱（GMP）** | |
| 型号 | Labonce-500CT | Labonce-800CT |
| 控温范围 | 10～100℃ | 10～100℃ |
| 控温波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温湿控制方式 | 平衡调温方式 | |
| 制冷系统 | 原装进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP），节能环保型，低噪音 | |
| 温度传感器 | PT100 | |
| 控制器 | 原装进口数显温度控制器（ST590） | |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存,记录频率可调）  白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可以调整，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 | |
| 数据备份 | U盘存储（能保存1年以上的电子文本数据,可参看全程曲线图谱） | |
| 偏差报警 | 温度上下限偏差报警 比如说温度超过±2.0℃都会发出声光报警 | |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 | |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ | |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 | |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 | |
| 最大功率（kW） | 2.0 | 2.5 |
| 容积 (L) | 500 | 800 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 680×680×1070 | 1200×490×1360 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 840×1050×1850 | 1360×850×1960 |
| 搁板(标配) | 4 | 4 |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | **恒温试验箱（GMP）** | |
| 型号 | Labonce-1000CT | Labonce-2000CT |
| 控温范围 | 10～100℃ | 10～100℃ |
| 控温波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温湿控制方式 | 平衡调温方式 | |
| 制冷系统 | 原装进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP），节能环保型，低噪音 | |
| 温度传感器 | PT100 | |
| 控制器 | 原装进口数显温度控制器（ST590） | |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存,记录频率可调）  白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可以调整，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 | |
| 数据备份 | U盘存储（能保存1年以上的电子文本数据,可参看全程曲线图谱） | |
| 偏差报警 | 温度上下限偏差报警 比如说温度超过±2.0℃都会发出声光报警 | |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 | |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ | |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 | |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 | |
| 最大功率（kW） | 2.5 | 3.0 |
| 容积 (L) | 1000 | 2000 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 1400×510×1400 | 1500×970×1380 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 1550×870×1980 | 1650×1330×1980 |
| 搁板(标配) | 4 | 4 |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 | |



800CT-2000CT