|  |
| --- |
| 北京兰贝石恒温技术有限公司  北京市昌平区中关村生命科学园  电话：010-56545023 400-600-8767  传真：010-56545070  邮箱：[66221981@163.com](mailto:66221981@163.com)  网站： www.lanbeishi.com  联系人：罗先生 |

单 位 ：

地 址 ：

联系人 ：

电 话 ：

传 真 ：

E-mail ：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| 1. 付款方式Payment: | 款到发货 |
| 1. 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

**1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；**

**2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；**

**3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。**

**4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；**

**5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；**

**执行标准：GB/T 10586-2006；**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 霉菌培养箱 | Labonce-150MJ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | Labonce-250MJ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | Labonce-400MJ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | Labonce-500MJ | 台 |  |  |  |  |  |
| 发票 | 16%专票 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **技术要求** | **数量** |
| 霉菌培养箱 | 1. **内部容积:      150L~1000L；** 2. **温度范围:       0～60℃，控温波动：高温±0.5℃，低温±1℃；均匀度 ±1 .5℃。** 3. **控制器:         微电脑控制器，感应灵敏，系统误差小；** 4. **压缩机:         全封闭压缩机,高效能，低噪音；保证设备长期连续运行：** 5. **数据打印:      选配；** 6. **灯管：         带照明灯，带紫外消毒灯；** 7. **箱体材质:      内胆材质为镜面不锈钢304，四角为半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调；** 8. **箱门结构:      采用双层钢化玻璃门,便于观察箱体内样品；** 9. **系统保护:     配置独立超温保护系统；** 10. **安全装置:      压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护。** 11. **工作环境：   ＋5～35℃** 12. **安装电源：   AC220V±10%50HZ。** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | **霉菌培养箱** | | |
| 型号 | Labonce-150MJ | Labonce-250MJ | |
| 控温范围 | 0～60℃ | 0～60℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机（EMBRACO） | | |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 | | |
| 数据记录 | 选配 | | |
| 三重保护 | 独立超温保护系统 | | |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ | | |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 | | |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 | | |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | | |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 | | |
| 最大功率（kW） | 0.5 | | 0.6 |
| 容积 (L) | 150 | | 250 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 520×460×630 | | 520×460×1050 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 620×690×1300 | | 620×690×1650 |
| 搁板 | 3 | | 3 |
| 备注1 | 带照明灯、带紫外消毒灯 | | |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | **霉菌培养箱** | | |
| 型号 | Labonce-400MJ | Labonce-500MJ | |
| 控温范围 | 0～60℃ | 0～60℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机（EMBRACO） | | |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 | | |
| 数据记录 | 选配 | | |
| 三重保护 | 独立超温保护系统 | | |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ | | |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 | | |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 | | |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | | |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 | | |
| 最大功率（kW） | 1.0 | | 1.2 |
| 容积 (L) | 400 | | 500 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 600×700×950 | | 680×680×1070 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 760×1060×1750 | | 840×1050×1850 |
| 搁板 | 3 | | 4 |
| 备注1 | 带照明灯、带紫外消毒灯 | | |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 | | |